Комплект оценочных материалов
по дисциплине Нормативная база проектирования высотных и большепролетных зданий и сооружений 

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ 
 Система нормативных документов разработана для ………… 
 А) определения трудозатрат;
           Б) получения разрешения на строительство; 
 В) регламента всех действий проектировщиков, строителей и производителей строительных материалов и изделий
Правильный ответ: В
Компетенции (индикаторы): ПК-2 

2. Выберите один правильный ответ
   В состав проекта производства работ (ППР) входят: 
   А) календарный план производства работ с увязкой работ отдельных  
исполнителей по срокам; 
    Б) Сметы для оплаты выполненных работ 
    В) технологические карты
Правильный ответ: В
Компетенции (индикаторы): ПК-2 

3. Выберите два правильных ответа
  СП 267.1325800.2016 «Здания и комплексы высотные. Правила проектирования» распространяется на проектирование и строительство» распространяется на строительство …… 
А) гостиничных комплексов в городах с населением более 1млн.,
          Б) новых высотных зданий и комплексов, 
В) жилых зданий и комплексов высотой более 75 м, общественных зданий выше 50 м, а также многофункциональных зданий, в которых помещения общественного назначения располагаются на высоте более 50 м.
Г) строительство зданий и сооружений из монолитного железобетона
Правильный ответ: Б, В
Компетенции (индикаторы): ПК-2 
            
Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца 

	1)
	Строительные нормы устанавливают требования безопасности в отношении зданий и сооружений в развитие требований технических регламентов в области строительства, утверждаются нормативным правовым актом (приказом) Минстроя России и применяются
	А)
	на обязательной основе

	2)
	Положение нормативного документа, содержащее критерии, которые должны быть  применяются
	Б)
	к выполнению и соблюдены

	
	
	В)
	рассмотрены на совете директоров


Правильный ответ: 
	1
	2

	А
	Б


Компетенции (индикаторы): ПК-2 

2. Установите соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца
	1)
	Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности должны быть обоснованы на первоначальных
	А)
	результатах инженерных изысканий

	2)
	Последовательное (цепное) разрушение несущих строительных конструкций, приводящее к обрушению всего здания или его частей вследствие начального локального повреждения – это
	Б)
	прогрессирующее обрушение

	
	
	В)
	климатические параметры района строительства


 Правильный ответ: 
	1
	2

	А
	Б


Компетенции (индикаторы): ПК-2 

3. Установите соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца
	1)
	Добровольность применения стандартов и сводов правил, не означает, что они могут
	А)
	не соблюдаться

	2)
	Добровольность применения предоставляет возможность использования проектировщиками других правил, которые должны
	Б)
	не противоречить требованиям Федерального закона № 384-ФЗ

	
	
	В)
	соответствовать СП


	Правильный ответ: 
	1
	2

	А
	Б


Компетенции (индикаторы): ПК-2 

	
	


Задания закрытого типа на установление правильной последовательности
1. Разложить в порядке значимости нормативно-правовые акты в строительной отрасли:
 А) Методики, правила, пособия
 Б) Ведомственные стандарты
 В) Отраслевые стандарты
 Г) Постановления Правительства РФ
 Д) Своды правил
 Е) Кодексы и Федеральные законы
 Ж) ГОСТ и ГОСТ Р
  З) Конституция РФ
Правильный ответ: З – Е – Г – Ж – Д – В – Б – А
Компетенции (индикаторы): ПК-2 
2. Установите последовательность разделов нормативных документов на строительные конструкции и изделия
А) Основные положения по производству работ
          Б) Основные положения по эксплуатации и диагностике состояния
          В) Общие требования к конструкции
 Г) Правила приемки, методы контроля и испытаний
 Д) Методы расчета и проектирования строительных конструкций
Правильный ответ: В – Д – А – Б – Г
Компетенции (индикаторы): ПК-2 

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение
1. Дополните предложение: 
 К этажам следует отнести: цокольный, подвальный, подземный, надземный, технический и ……………… 
Правильный ответ: мансардный
Компетенции (индикаторы): ПК-2 

2.  Дополните предложение
В условиях пожара стальные конструкции в основном теряют свою несущую способность, а для повышения их степени огнестойкости они подлежат ….. 
Правильный ответ: огнезащите
Компетенции (индикаторы): ПК-2 

3. Дополните предложение
При проектировании высотных зданий и комплексов необходимо обеспечивать защиту от источников внешнего шума жилых и общественных помещений и прилегающей …….
Правильный ответ: территории
Компетенции (индикаторы): ПК-2 

4. Дополните предложение
 Лифты не являются путями ……… 
Правильный ответ: эвакуации
Компетенции (индикаторы): ПК-2 

Задания открытого типа с кратким свободным ответом
1. Дополните предложение: 
 Документация, разрабатываемая на первой стадии при двухстадийном  
проектировании, содержащая материалы в текстовой и графической формах, 
называется  ………………….. 
Правильный ответ: проектная / проектной
Компетенции (индикаторы): ПК-2
 
2. Дополните предложение
Проектирование ограждающих конструкций высотных зданий, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию междуэтажных перекрытий, внутренних стен и перегородок и т. п. необходимо выполнять в соответствии с СП 51.13330.2011 «…….» 
Правильный ответ: «Защита от шума»
Компетенции (индикаторы): ПК-2 

3. Дополните предложение: 
 К высотным зданиям относятся здания с высотой более ……………….. 
Правильный ответ: 75м / 75.0м / 75
Компетенции (индикаторы): ПК-2 
4. Дополните предложение: 
 Производственные здания с основными несущими конструкциями покрытий (фермы, арки и т.д.) относятся к большепролетным при ширине пролета более ………………
Правильный ответ: 30м / 30-ти метров / 30,0м
Компетенции (индикаторы): ПК-2 

[bookmark: _Hlk189816970]Задания свободного изложения с расширенным ответом
1. Напишите развернутый ответ в свободной форме
Основные этапы разработки проектных решений (стадия П)
Ожидаемый результат: Основные этапы разработки проектных решений (стадия «П»):
– Сбор исходных данных. К ним относятся техническое задание от заказчика, инженерно-геологические и топографические изыскания, данные о существующих коммуникациях и объектах инфраструктуры, информация о природных условиях на участке строительства 
– Архитектурные решения. На этом этапе создаётся планировка объекта, выбираются материалы, прорабатывается внешний вид. 
– Конструктивные решения. Разрабатываются основные элементы конструкций – фундаменты, стены, перекрытия.
– Инженерные системы. Прокладываются схемы электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения. 
– Технологические решения. Если речь идёт о производственных или промышленных объектах, здесь прописывается размещение оборудования, технологических линий и маршрутов. 
– Экологическая оценка. Учитываются экологические аспекты проекта. 
– Разработка сметной документации. На этом этапе определяется примерная стоимость строительства. 
Критерии оценивания: наличие в ответе четырех из семи этапов
Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

2. Напишите развернутый ответ в свободной форме
Основные этапы проектирования высотных зданий
Ожидаемый результат: Проектирование высотных зданий включает следующие этапы:
– Подготовительный. На этом этапе осуществляют геотехническую оценку площадки предполагаемого строительства. 
– Градостроительное обоснование. В нём приводят градостроительные, экологические и архитектурно-строительные условия размещения и проектирования высотного здания или комплекса. 
– Инженерные изыскания. На этом этапе проводят изыскания, проектирование и устройство фундаментов, конструкций нулевого цикла, ограждают строительный котлован и проводят мероприятия по защите территории строительства здания, а также оценивают его влияние на рядом расположенные здания и сооружения.
– Проектные работы. На этом этапе разрабатывают проект высотного здания, включая объёмно-планировочные решения, расположение лестнично-лифтовых узлов и несущих конструкций. 
Критерии оценивания: наличие в ответе трех из четырех этапов
Компетенции (индикаторы): ПК-2 






































