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Задания закрытого типа

Задание закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1.Какое физическое свойство сепарируемых материалов используется при магнитной сепарации?
А) Электрическая проводимость

Б) Диэлектрическая проницаемость

В) Магнитная восприимчивость

Г) Удельный вес

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-2
2. На использовании чего основан принцип действия магнитносепарирующих устройств?

А) На отличии магнитных свойств сепарируемых материалов

Б) На отличии удельных весов сепарируемых материалов

В) На отличии электрической проводимости сепарируемых материалов

Г) На отличии электроизоляционных свойств сепарируемых материалов

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-2
3.Чем создается извлекающая сила в электромагнитных сепараторах?
А) Магнитопроводом

Б) Намагничивающей катушкой

В) Постоянными магнитами

Г) Полюсными наконечниками

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-4
4.Каким током питаются электромагниты железоотделителей?
А) Переменным

Б) Трехфазным

В) Пульсирующим

Г) Постоянным

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-4
5. Определите какому режиму работы электромагнитного железоотделителя соответствует приведенный на рисунке график нагрева и охлаждения его обмотки
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А) Длительному

Б) Кратковременному

В) Перемежающемуся

Г) Повторно-кратковременному

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-4
6. Назовите основную особенность электромагнитных систем сепараторов.

А) Относительно малый рабочий зазор
Б) Относительно большой рабочий воздушный зазор

В) Наличие магнитопровода

Г) Наличие разгрузочного устройства

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-4
7. Выберите достоинства С – образной электромагнитной системы железоотделителя.

А) Большая доля потоков рассеяния и лучшие условия охлаждения

Б) Лучшая защищенность обмотки от механических повреждений

В) Лучшие условия разгрузки 

Г) Меньшая доля потоков рассеяния и лучшие условия охлаждения

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-4
8. Основные достоинства шкивных электромагнитных сепараторов.

А) Повышенная чистота извлеченной фракции

Б) Лучшие условия разгрузки

В) Повышенная надежность извлечения

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы):
ПК-2, ПК-4
Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Установите соответствие выполняемой функции и названия датчика.

	Название датчика 
	Выполняемая функция

	1.Пьезодатчик
	А) Преобразования малых механических усилий в электрический сигнал

	2. Емкостный датчик
	Б) Преобразования малых изменений температуры в электрический сигнал

	3.Термодатчик
	В) Преобразования малых изменений влажности в электрический сигнал

	4.Тензодатчик
	Г) Преобразования малых изменений интенсивности магнитного поля в электрический сигнал

	
	


Правильный ответ:
	1
	2
	3
	4

	Г
	В
	Б
	А


Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-4
2. Установите правильное соответствие основных достоинств электромагнитной системы (ЭМС) и типа ее магнитопровода

	Основные достоинства ЭМС
	Тип магнитопровода

	1. Малая доля потоков рассеивания
	А) С-образный

	2. Лучшая защита обмотки от механических повреждений
	Б) Ш-образный

	3. Лучшие условия охлаждения обмотки
	В) П-образный

	4. Возможность реализации большей магнитодвижущей силы в заданном  объеме
	Г) Осесимметричный

	
	


Правильный ответ:
	1
	2
	3
	4

	А
	Б
	В
	Г


Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-4
Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность. 
Запишите правильную последовательность букв слева направо.
1. Укажите правильную последовательность подключения контактора:
А) присоединить провода к выходам и вспомогательным контактам

Б) включить контактор

В) проверить наличие вспомогательного выходного контакта

Г) подключить выходы

Д) проложить и зачистить провода

Правильный ответ: В, Д, А, Б, Г
Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-4
Задания открытого типа

Задание открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Специальный электрический аппарат, предназначенный для удаления случайно попавших ферромагнитных предметов из потока немагнитного сыпучего материала называется _______________________

Правильный ответ: железоотделитель

Компетенции (индикаторы): ПК-2
2. Специальный эл. аппарат, предназначенный для обогащения полезных ископаемых называется ___________________ 

Правильный ответ: сепаратор

Компетенции (индикаторы): ПК-4
3. Специальный эл. аппарат, предназначенный для преобразования непрерывного изменения контролируемой величины в изменения электрической величины называется_____________________

Правильный ответ: датчик

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-4
4. Физической основой принципа действия емкостного датчика является изменение ____________ конденсатора при изменении входной величины.
 Правильный ответ: емкости
Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-4
5. Принцип действия индуктивных датчиков основан на изменении_______________________

при изменении входной величины.
Правильный ответ: индуктивности
Компетенции (индикаторы):
ПК-4
Задание открытого типа с кратким свободным ответом

Вставьте пропущенное слово (словосочетание)

1. Коммутационный аппарат, предназначенный для частых дистанционных включений и выключений силовых электрических цепей в нормальном режиме работы называется __________________
Правильный ответ: контактор / контактором
Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-4

2. Электрический аппарат, который предназначен для пуска, остановки, реверсирования и защиты электродвигателя называется ____________

Правильный ответ: магнитный пускатель / магнитным пускателем
Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-4

3. Коммутационный аппарат, который защищает электрическую цепь от токов утечки называется ____________
Правильный ответ: устройство защитного отключения / устройством защитного отключения / УЗО
Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-4

4. Устройство, которое предназначено для защиты электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий называется _______________
Правильный ответ: автоматический выключатель / автоматическим выключателем / автомат защиты / автоматом защиты
Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-4

5. Устройство для защиты электрооборудования от повышенных напряжений, которые могут возникнуть в сети, называется ______________
Правильный ответ: отсекатель напряжения / отсекателем напряжения
Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-4
6. Комбинированный электрический аппарат, совмещающий в одном корпусе функции двух защитных устройств — УЗО и автоматического выключателя называется ________________
Правильный ответ: дифференциальный автомат / дифференциальным автоматом / ДИФ автомат
Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-4
Задание открытого типа с развернутым ответом

Приведите полное решение задачи
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1. Определите направление действия тяговой силы, действующей на ферромагнитное тело 1 при включении обмотки 3 электромагнита, насаженной на сердечник 2 в сеть постоянного ток так, что нижний вывод обмотки имеет отрицательный потенциал, а верхний – положительный. Ответ поясните.
Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

При включении обмотки 3 в сеть постоянного тока по ней будет протекать эл. ток от плюса (нижний вывод обмотки) к минусу (верхний вывод обмотки).

По правилу обхвата правой руки определяем направление создаваемой обмоткой 3 магнитодвижущей силы, соответственно и магнитного потока. Они будут направлены сверху вниз, следовательно, сердечник 2 намагничивается так, что его верхний конец является южным полюсом, а нижний- северным полюсом. Ферромагнитное тело 1 , находясь в магнитном поле электромагнита, намагничивается так , что его верхний край становится южным полюсом , а нижний – северным. Северный полюс электромагнита и южный полюс ферромагнитного тела 1 притягиваются друг к другу, поэтому сила, действующая на ферромагнитное тело, будет направлена вверх
Критерии оценивания: смысловое соответствие приведенному пояснению.
Правильный ответ: Сила направлена вверх.
Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-4
2. Определить минимальный сваривающий ток розеточного контакта из меди, если сила F=50 Н на одну ламель, всего ламелей 6 штук. Справочные материалы: К=6000 – коэффициент учитывающий тип контакта и материал, из которого сделан контакт.
Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

Определим минимальный сваривающий ток через силу контактного нажатия
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Для всего контакта соответственно:
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Критерии оценивания: 
– определение сваривающего тока для 1 ламели;

– определение сваривающего тока для всего контакта.

Правильный ответ: 81274 А.

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-4
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Экспертное заключение

Представленный фонд оценочных средств (далее –ФОС) по дисциплине «Специальные электрические аппараты» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Предлагаемые формы и средства текущего и промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлены в полном объеме. 

Виды оценочных средств, включенные в представленный фонд, отвечают основным принципам формирования ФОС. 

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки обучающихся по указанному направлению.

Председатель Учебно-методического совета 

института приборостроения и 

электротехнических систем  


 ______________ 
     Яременко С.П.

Лист изменений и дополнений
	№

п/п
	Виды дополнений и изменений
	Дата и номер протокола заседания кафедры (кафедр), на котором были рассмотрены и одобрены изменения и дополнения
	Подпись

(с расшифровкой) заведующего кафедрой (заведующих кафедрами)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


_1803371934.unknown

_1803371948.unknown

