Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Гидравлическое оборудование мобильных машин»


Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ
Цель изобретения гидромеханической системы рекуперации энергии:
[bookmark: _Hlk191206231]А) Повышение КПД
Б) Повышение производительности
В) Понижение температуры рабочей жидкости
Г) Повышение эффективности системы охлаждения
Правильный ответ: А
[bookmark: _Hlk191206349][bookmark: _Hlk192272748]Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

2. Выберите один правильный ответ
Для чего служат распределители тракторной навески гидросистемы:
А) Для снижения потерь напора
Б) Для распределения потока рабочей жидкости между потребителями
В) Для передачи энергии от гидронасоса к гидромотору
Г) Для преобразования механической энергии в гидравлическую
Правильный ответ: Б
[bookmark: _Hlk192273459]Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

3. Выберите один правильный ответ
Гидроцилиндр это:
А) Объемный гидродвигатель вращательного движения
Б) Устройство для распределения потоков рабочей жидкости
В) Устройство для преобразования вращательного движения в возвратно-поступательного;
[bookmark: _Hlk192273477]Г) Объемный гидродвигатель возвратно-поступательного движения
Правильный ответ: Г
Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

4. Выберите один правильный ответ
Гидроаккумулятор это:
А) Объёмный гидродвигатель с неограниченным поворотным движением своего выходного звена
Б) Устройство которое преобразуют механическую энергию приводного двигателя в гидравлическую энергию потока рабочей жидкости. 
В) Сосуд, работающий под давлением, который позволяет накапливать энергию сжатого газа или пружины и передавать её в гидросистему потоком жидкости, находящейся под давлением
Г) Устройство, предназначенное для управления гидравлическими потоками в гидросистеме с помощью внешнего воздействия
Правильный ответ: В
[bookmark: _Hlk192276082]Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.
	1)
	Мощность подведённая к гидроцилиндру
	А)
	

	2)
	Общий КПД
	Б)
	

	3)
	Мощность, подведённая к гидромотору
	В)
	

	4)
	Объёмный расход жидкости 
	Г)
	


Правильный ответ: 
	1
	2
	3
	4

	Г
	А
	Б
	В


[bookmark: _Hlk192277111]Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.
	1)
	Формула Стокса
	А)
	

	2)
	Формула Блазиуса
	Б)
	

	3)
	Формула Альтшуля
	В)
	

	4)
	Формула Шифринсона
	Г)
	


Правильный ответ: 
	1
	2
	3
	4

	В
	А
	Б
	Г


Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.
	1)
	Частота вращения вала гидромотора,
	А)
	

	2)
	Подача насоса
	Б)
	

	3)
	Рабочий объем насоса,
	В)
	

	4)
	Частота вращения гидронасоса
	Г)
	


Правильный ответ: 
	1
	2
	3
	4

	В
	А
	Б
	Г


Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

4. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.
	
	
	
	

	1)
	Скорость
	А)
	ватт (Вт)

	2)
	Сила
	Б)
	джоуль (Дж)

	3)
	Механическая работа, энергия и количество теплоты
	В)
	ньютон (Н)

	4)
	Мощность
	Г)
	метр в секунду (м/с)


Правильный ответ: 
	1
	2
	3
	4

	Г
	В
	Б
	А


[bookmark: _Hlk192279976]Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

[bookmark: _Hlk191215093]1. Расположите тип насоса в порядке возрастания диапазона его рабочего давления:
А) Центробежные
Б) Аксиально-поршневые
В) Пластинчатые
Г) Шестерённые
Правильный ответ: А, Г, В, Б
Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

[bookmark: _Hlk191225954]2. Расположите расчёта параметров гидроцилиндра в правильном порядке:
А) Расчет объема цилиндра
Б) Расчет движущего усилия
В) Расчет средней скорости движения поршня
Г) Определение рабочей площади поршня
Правильный ответ: Г, Б, А, В
Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

3. Расположите усилие, развиваемое гидроцилиндром в порядке возрастания для заданных диаметров цилиндра d и подведенного давления жидкости P:
[bookmark: _Hlk192612643]А) d=40 мм, P= 1МПа
Б) d=0,4 м, P= 1кПа
В) d=20 см, P= 1000Па
Г) d=1 м, P= 10Па
Правильный ответ: Г, В, Б, А
[bookmark: _Hlk192613343]Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

4. Расположите плотности жидкостей, в порядке возрастания:
А) Вода дистиллированная
Б) Морская вода
В) Керосин
Г) Ртуть
Правильный ответ: В, А, Б, Г
[bookmark: _Hlk192613525]Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2


Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

[bookmark: _Hlk189828122]1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).
____________________ служит для трансформации и передачи энергии тракторного двигателя к различным исполнительным звеньям.
Правильный ответ: гидросистема.
[bookmark: _Hlk192613806]Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).
___________________ – объёмный гидродвигатель с возвратно-поступательным движением выходного звена.
Правильный ответ: гидроцилиндр.
[bookmark: _Hlk192614005]Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).
________________ – это механический источник энергии, который преобразует механическую энергию в гидравлическую.
Правильный ответ: гидравлический насос.
[bookmark: _Hlk192614142]Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).
_________________ – устройство, предназначенное для управления гидравлическими потоками в гидросистеме с помощью внешнего воздействия (сигнала). 
Правильный ответ: гидравлический распределитель.
[bookmark: _Hlk192614388]Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

5. Напишите пропущенное слово (словосочетание).
__________________ – устройство предназначенное для прохождения рабочей жидкости в процессе работы гидропривода
Правильный ответ: гидролиния.
[bookmark: _Hlk192615130]Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Следящий гидропривод (Ответ запишите в виде определения)
Правильный ответ: специализированная система, которая использует гидравлические компоненты для контроля положения или угла поворота рабочего органа
Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

2. Определить избыточное давление в гидроцилиндре диаметром 100 миллиметров при воздействии на его поршень усилия 10кН (Ответ запишите в виде числа, в системе СИ)
Правильный ответ: 100000 Па
[bookmark: _Hlk192615646]Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

3. Гидропривод выключения сцепления (Ответ запишите в виде определения)
Правильный ответ: система, в которой усилие от педали передаётся на вилку выключения сцепления с помощью несжимаемой жидкости.
Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

4. Гидравлический тормоз (Ответ запишите в виде определения)
Правильный ответ: устройство тормозного механизма, в котором используется тормозная жидкость, обычно содержащая эфиры гликолей или диэтиленгликоль, для передачи давления от управляющего механизма к тормозному механизму.
Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

5. Гидромотор ((Ответ запишите в виде определения)
Правильный ответ: объёмный гидродвигатель с неограниченным поворотным движением своего выходного звена
Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2


Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Решить задачу:
На рисунке показана схема стенда для гидравлического испытания небольших гидроцилиндров. Необходимое в процессе гидравлического испытания давление минерального масла в полости А объемом 75 см3 гидроцилиндра 1 создается поджатием плунжера 3, диаметр которого d = 10 мм, при вращении винта 4. Давление масла в полости А гидроцилиндра контролируется по манометру 2. Модуль упругости масла Е=1600 МПа. Пренебрегая деформацией стенда и гидроцилиндра, а также утечкой масла через неплотности, определить количество оборотов винта 4 с резьбой шагом 1 мм, которое необходимо сделать, чтобы в полости А создать избыточное давление 15 МПа.
[image: ]
Привести расширенное решение.
Время выполнения – 30 мин.
Ожидаемый результат:
Переведём все заданные величины в систему СИ



Найдём коэффициент объёмного сжатия 

[bookmark: _Hlk192686733]Найдём объём жидкости в гидроцилиндре после повышения давления на 15 Мпа

Найдём разницу объёмов до и после повышения давления

Найдём площадь гидроцилиндра 

[bookmark: _Hlk192686916]Составим уравнение для нахождения перемещения плунжера, при котором давление возрастёт до 15Мпа
, отсюда найдём искомое перемещение плунжера x

Так как по условию задачи указано что шаг резьбы винта равен 1 мм, то количество оборотов винта будет равняться перемещению плунжера в мм.
Ответ: 13 оборотов.
Критерии оценивания:
– перевод заданных величин в систему СИ;
– определение коэффициента объёмного сжатия;
– определение объёма жидкости в гидроцилиндре после повышения давления на 15 МПа;
[bookmark: _Hlk192686841]– определение разницы объёмов до и после повышения давления
– определение площади гидроцилиндра
[bookmark: _Hlk192687119]– составление уравнения для нахождения перемещения плунжера, при котором давление возрастёт до 15МПа
– определение перемещения плунжера и количества оборотов винта для обеспечения этого перемещения
[bookmark: _Hlk192617034]Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

[bookmark: _Hlk192616588]2. Решить задачу:
[bookmark: _Hlk192617560]Для объемного гидропривода получили рабочую жидкость смешиванием двух марок масел: «Индустриальное 12» (ρ1 = 880 кг/м3, m1=44кг) и «Индустриальное 45» (ρ2 = 925 кг/м3, m2 = 37 кг).
[bookmark: _Hlk192619232]Определить плотность полученной рабочей жидкости как смеси.
[bookmark: _Hlk192616849]Привести расширенное решение.
Время выполнения – 25 мин.
Ожидаемый результат:
Объемы составляющих смесь отдельных марок масел равны,
Соответственно

Поскольку для полученной смеси масел общая масса  и
общий объем  и, то по формуле находим плотность полученной рабочей жидкости

 Ответ: плотность полученной рабочей жидкости равна .
Критерии оценивания:
– определение объёмов смешиваемых масел;
– нахождение основной формулы для определения плотности;
– получение расчетной формулы, для вычисления плотности смеси масел.
Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2
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