Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Технология получения первичных материалов»

Задания закрытого типа 

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

[bookmark: _Hlk195097767]1. Выберите один правильный ответ
Какой из следующих материалов чаще всего используется в качестве основного сырья для производства чугуна?
A) Медь
Б) Уголь
В) Железная руда
Г) Алмаз
Правильный ответ: В
[bookmark: _Hlk193543643]Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

2. Выберите один правильный ответ
Какой компонент добавляется в сплавы для улучшения их прочности?
A) Сера
Б) Молибден
В) Вода
Г) Силикаты
Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Выберите один правильный ответ 
Какой процесс используется для удаления примесей из металлов?
A) Литье
Б) Обжиг
В) Рафинирование
Г) Плавление
Правильный ответ: В
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

Задания закрытого типа на установление соответствия

1.Установите соответствие между материалами и их свойствами. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.
	1) Железная руда
	А) Легкость и коррозионная стойкость

	2) Медь
	Б) Высокая прочность

	3) Алюминий
	В) Высокая пластичность

	4) Чугун
	Г) Холодная прочность


[bookmark: _Hlk194769198]Правильный ответ: 2А, 3Б, 1В, 4Г
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

2. Установите соответствие между процессами получения металлов и их описанием. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.
	1) Плавление
	А) Смешивание и местное нагревание

	2) Восстановление
	Б) Превращение руды в металл

	3) Гидрометаллургия
	В) Извлечение металлов из руды

	Г. Легирование
	Г) Введение легирующих добавок


Правильный ответ: 2А, 3Б, 1В, 4Г
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3.Установите соответствие между процессами и их описанием. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.
	1) Литье
	А) Холодное и горячее прессование

	2) Плавление
	Б) Процесс, в котором металл заливается в форму

	3) Прокатка
	В) Уменьшение площади поперечного сечения материала

	4) Обжиг
	Г) Нагревание для удаления влаги и преобразования


Правильный ответ: 2А, 4Б, 3В, 1Г
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

4. Установите соответствие между процессами получения металлов и их описанием.
	1) Гидрометаллургия
	А) Нагревание до высоких температур

	2) Пирометаллургия
	Б) Использование солей и кислоты

	3) Легирование
	В) Добавление элементов для улучшения свойств

	4) Плавление
	Г) Извлечение металла из руды


Правильный ответ: 2А, 1Б, 3В, 4Г
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)


Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1.Установите правильную последовательность процессов получения чугуна:
А) Плавление железной руды
Б) Добавление коксующегося угля
В) Получение шлака
Г) Отливка
Правильный ответ: Б, А, В, Г
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)
2. Установите правильную последовательность процессов получения алюминия:
А) Гидролиз оксида алюминия
Б) Плавление боксита
В) Получение оксида алюминия
Г) Электролиз расплава
 Правильный ответ: Б, В. А, Г
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Установите правильную последовательность процессов получения стали:
А) Плавление в конвертере
Б) Добавление легирующих элементов
В) Разливка в слитки
Г) Обработка на прокатных станах
Правильный ответ: А, Б, В, Г
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

4.Установите правильную последовательность этапов в получении стали из чугуна:
А) Оборудование для конвертера
Б) Восстановление утилизированного чугуна
В) Добавление легирующих элементов
Г) Разливка стали в слитки
[bookmark: _Hlk194770725]Правильный ответ: А, Б, В, Г
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)


Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание). 
Основными процессами, участвующими в производстве литейных материалов, являются__________.
Правильный ответ: плавление, обжиг, рафинирование.
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).
Для получения чистого алюминия проводится_______.
Правильный ответ: электролиз оксида алюминия.
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

1. [bookmark: _Hlk194770809]Напишите пропущенное слово (словосочетание). 
Главные недостатки чугуна – это_______.
Правильный ответ: хрупкость и низкая пластичность.
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)
Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Назовите процесс, при котором металлы превращаются из твердого состояния в жидкое? 
Правильный ответ: плавление 
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

2. Назовите одно из преимуществ использования алюминия в литейном производстве?
Правильный ответ: низкая плотность, высокая стойкость к коррозии, хорошая проводимость тепла и электричества.
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Назовите процесс, основанный на нагревании руды до высоких температур для извлечения металлов 
Правильный ответ: пирометаллургия 
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

Задания открытого типа с развёрнутым ответом

1.Опишите технологический процесс получения чугуна из железной руды, включая основные этапы и используемые материалы.
[bookmark: _Hlk195098321][bookmark: _Hlk194771106]Время выполнения – 15мин.
Ожидаемый результат: Процесс получения чугуна включает несколько ключевых этапов. Сначала подготовка железной руды включает её дробление и обжигание для удаления влаги и некоторых примесей. Затем руда смешивается с коксом и флюсами (обычно известняком) и помещается в доменную печь. При высоких температурах кокс сгорает, выделяя угарный газ, который восстанавливает железо из оксидов. Образуется расплавленный металл и шлак, который удаляется. Полученный чугун затем можно лить в формы для создания готовых изделий. Этот процесс требует контроля температуры и состава для обеспечения качества конечного продукта.
Критерий оценивания: содержательное соответствие ожидаемому результату.
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

2.Объясните, почему важно рафинировать металлы перед их использованием в литейном производстве.
Время выполнения – 15мин.
Ожидаемый результат: Рафинирование металлов необходимо для удаления вредных примесей, которые могут ухудшить физико-механические свойства конечного продукта. Например, сера и фосфор могут сделать металл хрупким. Рафинирование позволяет достичь более высокой чистоты металла, что обеспечивает лучшую обрабатываемость, прочность, коррозионную стойкость и другие характеристики, важные для литейного производства. Это также способствует повышению качества конечной продукции и снижению вероятности дефектов при литье.
Критерий оценивания: содержательное соответствие ожидаемому результату.
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Опишите процесс переработки бокситов для получения алюминия, включая все основные этапы.
Время выполнения – 15мин.
Ожидаемый результат: Процесс переработки бокситов для получения алюминия начинается с дробления и обогащения бокситов, чтобы удалить неподходящие примеси. Затем бокситы обрабатываются натриевым гидроксидом в процессе, известном как Bayer процесс, в результате чего получается раствор глинозёма. После этого глинозём подвергается электролизу, где он расплавляется и разделяется на алюминий и кислород. Полученный алюминий затем отливается в формы для создания готовой продукции. Это производственный процесс требует высокой температуры и специального оборудования для достижения нужного уровня чистоты алюминия.
Критерий оценивания: содержательное соответствие ожидаемому результату.
[bookmark: _GoBack]Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)


















