Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Структура и свойства материалов и изделий после деформационно-
термической обработки»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ 

1. Что такое деформационно-термическая обработка?
А) сокращение производственных расходов и материалоемкости изготавливаемых изделий
Б) совокупность эффективных ресурсосберегающих технологий
В) совокупность эффективных ресурсосберегающих технологий, позволяющих обеспечить получение высокого комплекса свойств материалов и существенно сократить при этом производственные расходы и материалоемкость изготавливаемых изделий
Правильный ответ: В
Компетенции и индикаторы: ОПК-1

2. Что такое изотермическая выдержка?
А) получение необходимой структуры
Б) выдержка при постоянной температуре
В) выдержка при постоянной температуре заданное время
Правильный ответ В
Компетенции и индикаторы: ПК-1

3. Что такое возврат?
А) права на производство материалов
Б) права на результаты интеллектуальной деятельности
В) уменьшение плотности дефектов кристаллического строения в результате их взаимодействия между собой и перемещения к местам их стока
Правильный ответ: В
Компетенции и индикаторы: ПК-1

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.
Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между структурами, образующимися в после деформационно-термической обработки:

	Характеристики 
	Определение

	1) Аустенит

	
А) твердый раствор углерода в  -железе

	2) Перлит

	Б) механическая смесь феррита и аустенита

	3) Бейнит

	В) смесь частиц пересыщенного углеродом феррита и карбида железа


Правильный ответ: 
	1
	2
	3

	А
	Б
	В


Компетенции и индикаторы: ОПК-1

2. Установите соответствие между понятием деформационно-термической обработки и их сущностью:
	Понятие 
	Определение

	1) Разупрочнение
	А) понижение прочностных свойств металла

	2) Структура горячедеформированного аустените
	Б) измельчение размера зерна

	3) Перлитное превращение
	В) превращение перлита в аустенит



Правильный ответ: 
	1
	2
	3

	А
	Б
	В


Компетенции и индикаторы: ОПК-1

3. Установите соответствие между видами фазовых превращений и их сущностью:
	Методы деформирования
	Определение

	1) Бейнитное превращение
	А) горячая пластическая деформация повышает температуру начала полиморфного превращения аустенита в феррит

	2) Мартенситное превращение
	Б) тормозящее влияние пластической деформации возрастает с увеличением степени деформации

	3) Перлитное превращение
 
	В) снижение температуры и повышение устойчивости переохлажденного аустенита в бейнитной области


Правильный ответ: 
	1
	2
	3

	В
	Б
	А


Компетенции и индикаторы: ПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности 

Установите правильную последовательность. 
Запишите правильную последовательность букв слева направо. 

1. Расположите в правильном порядке последовательность этапы высокотемпературной термомеханической обработки:
А) нагрев металла перед пластической деформацией
Б) охлаждение для повышения прочности
В) деформация при высокой температуре
Правильный ответ: А, В, Б
 Компетенции и индикаторы: ОПК-1, ПК-1

2. Расположите в правильном порядке последовательность процессов, происходящих в стали, при деформационно-термической обработке:
А) динамический возврат
Б) динамическая рекристаллизация
В) динамическая полигонизация
Правильный ответ: А, В, Б 
Компетенции и индикаторы: ПК-1

3. Расположите в правильном порядке последовательность образования структуры стали при увеличении степени переохлаждения:
А) измельчение аустенитного зерна
Б) увеличение скорости образования зародышей феррита
В)) увеличение скорости роста зерна феррита
Правильный ответ: Б, В, А 
Компетенции и индикаторы: ПК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение 

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. __________________ – повышение прочности за счет увеличения плотности дислокаций. 
Правильный ответ: упрочнение
Компетенции и индикаторы: ПК-1

2. ____________________ – повышение пластичности при горячей деформации.
Правильный ответ: разупрочнение
Компетенции и индикаторы: ОПК-1, ПК-1

3. _______________ незначительное повышение пластичности при горячей деформации.
Правильный ответ: возврат
Компетенции и индикаторы: ОПК-1, ПК-1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом 

Напишите пропущенное слово (словосочетание). 

1. ___________________– твердый раствор углерода в  -железе;
Правильный ответ: феррит/ мартенсит
Компетенции и индикаторы: ОПК-1, ПК-1


2. ____________________ – твердый раствор углерода в  -железе;
Правильный ответ: аустенит / ледебурит
Компетенции и индикаторы: ОПК-1, ПК-1

3. ________________________ – структура стали при промежуточном превращении, состоит из смеси частиц пересыщенного углеродом феррита и карбида железа.
Правильный ответ: бейнит / эвтектоид
Компетенции и индикаторы: ОПК-1, ПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом 

1. Назначить режим низкотемпературной термомеханической обработки для стали 18ХГТ.
Время выполнения – 5 мин.
Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже решению:
Аустенитизация, подстуживание до температуры 600 0С, деформация с обжатиями 70-95%, охлаждение.
Компетенции и индикаторы: ОПК-1, ПК-1

2. Назначить время нагрева для заготовок стали У8 диаметром 100 мм, длиной 200 мм.
Время выполнения – 10 мин. 
Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже решению:
Время нагрева определяется исходя из размеров заготовки. Перепад температур принимаем 30 С. На поверхности заготовки температура составит 7800С, в центре заготовки 750 0С. Время нагрева определяем исходя из того, что на нагрев 1 мм размера заготовки необходима температура равная 100 0С. Время нагрева составит 1 час.
Компетенции и индикаторы: ОПК-1, ПК-1

3. Определить температурный интервал пластической деформации под высокотемпературную термомеханическую обработки стали с содержанием углерода 0,3 %.
Время выполнения – 10 мин. 
Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже решению:
По диаграмме железо-углерод температурный интервал для стали с содержанием углерода 0,3% составит 1200-9000С.
Компетенции и индикаторы: ОПК-1, ПК-1
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