Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Расчет электромеханических устройств»

Задания закрытого типа
[bookmark: _Hlk187664626]Задание закрытого типа на выбор правильного ответа
Выберите один правильный ответ

1. С помощью какого блока можно измерить численное значение сигнала в SIMULINK?
А) Display;
Б) Scope;
В) XYGraph;
Г) Multimeter;
Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Как задаются аргументы функций в SIMULINK?
А) Круглыми скобками через точку;
Б) Квадратными скобками через точку;
В) Круглыми скобками через запятую.
Г) Квадратными скобками через запятую;
Правильный ответ: В
Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Для чего предназначено окно Workspace в SIMULINK?
А) Для вызова ранее введённых команд;
Б) Для просмотра переменных рабочего пространства;
В) Для ввода чисел, переменных, выражений и команд;
Г) Для просмотра результатов вычислений, для отображения текстов программ.
Правильный ответ: Г
Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. С помощью какого блока можно построить передаточную функцию в SIMULINK?
А) Integrator;
Б) Summator;
В) TransferFunction;
Г) XYGraph
Правильный ответ: В
Компетенции (индикаторы): ПК-2

5. С помощью какого блока можно построить синусоидальную функцию в SIMULINK?
А) Step;
Б) Clock;
В) SinWave.
Г) Constant;
Правильный ответ: В
Компетенции (индикаторы): ПК-2

6. Что такое MATLAB?
А) Пакет программ для математического моделирования;
Б) Программа для моделирования электромеханических систем;
В) Приложение программы MATHCAD;
Г) Программа для проектирования строительных конструкций;
Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): ПК-2

7. Что такое SIMULINK?
А) Пакет программ; 
Б) Программная среда;
В) Библиотека блоков; 
Г) Компонент системы;
Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия
Установите правильное соответствие
Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Соответствие между названием элемента и его характеристикой:
	1)
	Модуль
	А)
	[image: ]

	2)
	Смещение
	Б)
	[image: ]

	3)
	Люфт
	В)
	[image: ]


Правильный ответ:
	1
	2
	3

	Б
	А
	В


Компетенции (индикаторы): ПК-2
2. Соответствие между названием моделирования и его описанием:
	1)
	Идеальное моделирование
	А)
	моделирование, основанное на интуитивном представлении об объекте исследования, не поддающемся формализации или не нуждающемся в ней.

	2)
	Натурное моделирование
	Б)
	моделирование, основанное
на аналогии процессов и явлений, имеющих различную физическую природу, но одинаково описываемых формально.

	3)
	Аналоговое моделирование
	В)
	моделирование, при котором реальному объекту ставится в соответствие его увеличенный или уменьшенный материальный аналог, допускающий исследование с помощью последующего перенесения свойств изучаемых процессов и явлений с модели на объект на основе теории подобия

	4)
	Интуитивное моделирование
	Г)
	моделирование, при
котором реальному объекту противопоставляется описание его
в форме речи, графики, таблиц, математических выражений.


Правильный ответ:
	1
	2
	3
	4

	Г
	В
	Б
	А


Компетенции (индикаторы): ПК-2
Задания закрытого типа на установление правильной последовательности
Установите правильную последовательность. 
Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Привести последовательность взаимовлияние уровней моделирования: 
А) Реальность;
Б) Когнитивная модель;
В) Содержательная модель;
Г) Концептуальная модель.
Правильный ответ: А, Б, В, Г.
Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа
Задание открытого типа на дополнение
Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Показанный на рисунке блок, формирует ________ сигнал с заданной частотой, амплитудой, фазой и смещением.
[image: ]
Правильный ответ: синусоидальный.
Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Показанный на рисунке блок, формирует __________ сигнал
[image: ]
Правильный ответ: ступенчатый.
Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Показанный на рисунке блок, строит графики исследуемых сигналов в функции _______. Позволяет наблюдать за изменениями сигналов в процессе моделирования.
[image: ]
Правильный ответ: времени.
Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. Показанный на рисунке блок, Zero-Pole определяет ________ функцию с заданными полюсами и нулями.
[image: ]
Правильный ответ: передаточную.
Компетенции (индикаторы): ПК-2

5. Показанный на рисунке блок, используется для выполнения операций _______ в дискретных системах
[image: ].
Правильный ответ: интегрирования.
Компетенции (индикаторы): ПК-2

6. Показанный на рисунке блок, определяет дискретную передаточную функцию с заданными _________ и нулями
[image: ]
Правильный ответ: полюсами.
Компетенции (индикаторы): ПК-2

7. Показанный на рисунке блок, выполняет ограничение величины ________ сигнала.
[image: ]
Правильный ответ: входного.
Компетенции (индикаторы): ПК-2

8. Показанный на рисунке блок, выполняет вычисление ______ текущих значений сигналов.
[image: ]
Правильный ответ: суммы.
Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом
Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Основой для построения математических моделей электромеханических систем служат физические законы, определяющие принципы функционирования этих систем. При этом в зависимости от поставленной задачи необходимо выделить законы, которые влияют на наиболее значимые для исследования характеристики объекта, не перегружая модель дополнительными параметрами, не представляющими интерес при _________ и проектирование электромеханических систем.
Правильный ответ: исследовании / анализе / синтезе
Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Математическая модель – это описание оригинала с помощью математической символики. Расчёт и проектирование математической модели состоят в определении параметров и характеристик отдельных _____, частей системы и всей системы в целом.
Правильный ответ: элементов / звеньев/ блоков
Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Решение, с использованием математического моделирования, находится приближённо. Основным методом исследования является ________.
Правильный ответ: аппроксимация / численный анализ / аппроксимация и численный анализ
Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. Заключительным этапом построения математической модели является подготовка алгоритма и пользовательской программы с учётом _________.
Правильный ответ: типа / особенностей эксплуатации / программного обеспечения
Компетенции (индикаторы): ПК-2


Задания открытого типа с развернутым ответом
Приведите полное решение задачи

1. Определите режим работы электропривода по схеме, представленной на рисунке 1 и графику выходной координаты – скорости, представленному на рисунке 2.
[image: ]
Рисунок 1. Схема исследования основного уравнения движения
электропривода

[image: ]

Рисунок 2. Зависимость  =f(t)

Время выполнения – 15 мин.
Ожидаемый результат:

Схема, изображенная на рисунке 1 графически отображает основное уравнение движения в операторной форме:

,
где М – момент, развиваемый двигателем;

 – момент статической нагрузки;

 – угловая скорость вращения.

По графику, представленному на рисунке 2 видно, что скорость электропривода увеличивается с постоянным ускорением. В момент времени t = 1 с скорость  равна нулю, что соответствует началу разгона с ускорением


Критерии оценивания:
– анализ схемы;
– анализ графика зависимости скорости;
–  расчет скорости электропривода.

Правильный ответ: .
Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Определить передаточную функцию схемы
[image: ]
Время выполнения – 20 мин.
Ожидаемый результат:
Применим правило Мейсона. В системе имеются обратные связи, поэтому ПФ представляет собой дробь. Прямой путь от входа u к выходу y только один, его касаются все пять ЗКОС, поэтому в числителе ПФ пишем просто произведение 4/s3. Знаменатель начинаем описывать с несоприкасающихся контуров – контур I не имеет общих точек с контуром III и вложенным в него контуром II, поэтому записываем сначала произведение их определителей. Контур IV соприкасается с контурами I и III, поэтому просто добавляем произведение звеньев по нему 2/s2, но умножаем его на определитель контура II, так как этот ЗКОС не имеет общих точек с IV. И в конце просто добавляем произведение звеньев 3/s3 контура V, поскольку он соприкасается со всеми остальными ЗКОС


Критерии оценивания:
– анализ структурной схемы;
– определение передаточной функции схемы.

Правильный ответ: .
Компетенции (индикаторы): ПК-2
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