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Задания закрытого типа на выбор правильного ответа 
Выберите один правильный ответ

1. Что понимается под "упаковкой как процессом"?
A) Производство упаковочных материалов
Б) Последовательность операций по подготовке, формированию и герметизации упаковки
В) Транспортировка упакованной продукции
Г) Хранение упакованных товаров
Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы) ОПК-5 (ОПК-5.1)

2. Какие этапы включает процесс упаковки?
A) Проектирование, производство, утилизация
Б) Подготовка, формирование, герметизация, маркировка
В) Транспортировка, хранение, продажа
Г) Контроль качества, логистика, маркетинг
Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

3. Какой из типов упаковки лучше сохраняет свежесть продуктов?
A) Жесткая упаковка
Б) Пленочная упаковка
В) Бумажная упаковка
Г) Стеклянная упаковка
Правильный ответ: Г
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

4. Какой из перечисленных методов упаковки используется для хранения молочных продуктов?
А) Вакуумная упаковка
Б) Асептическая упаковка
В) Модифицированная газовая среда
Г) Все перечисленные
Правильный ответ: Г
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

5. Какой тип упаковки используется для замороженных продуктов?
А) Бумажная упаковка
Б) Полиэтиленовая пленка
В) Алюминиевая фольга
Г) Все перечисленные
 Правильный ответ: Г
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

6. Какой тренд в пищевой индустрии связан с увеличением переработки отходов?
A) Уменьшение упаковки
Б) Использование биотехнологий
В) Устойчивое развитие
Г) Персонализация продуктов
Правильный ответ: В
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

Задания закрытого типа на установление соответствия
Установите правильное соответствие. 
Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между технологиями и их описаниями
	1)Интеллектуальные упаковочные системы
2) Упаковка из биоразлагаемых материалов
3) Роботизированные системы упаковки
4)Технология вакуумной упаковки 

	А) упаковка, которая продлевает срок хранения продуктов путем удаления воздуха.
Б) использование автоматизированных процессов для сбора и упаковки товаров.
В) использование материалов, которые разлагаются в природе.
Г) упаковка, в которой встроены датчики и электронные компоненты, позволяющие отслеживать состояние продукта


Правильный ответ:1-Г, 2-В, 3-Б, 4-А
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 ОПК-5.1)

2. Установите соответствие между оборудования и его назначения
	1) Ламинирующая машина
2) Линия обмотки
3)Фасовочно-упаковочный комплекс
4) Пакетировочный автомат

	А) оборудование для создания термоусадочной пленки.
Б) устройство для автоматической упаковки продукции в картонные коробки.
В) оборудование для защиты упаковки с помощью пленки.
Г) оборудование, совмещающее процессы фасовки и упаковки.


Правильный ответ:1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

3. Установите соответствие между назначением и его оборудованием
	1) Что такое автоматизированная система упаковки.
2) Какое оборудование используется для вакуумной упаковки.
3) Что такое термоусадочная пленка.
4) Что такое модифицированная атмосфера упаковки.
	А) оборудование, которое запечатывает упаковки с использованием тепла
Б) упаковка, которая помогает сохранить свежесть продуктов
В) технология, основанная на изменении состава газов в упаковке
Г) упаковочная машина, которые автоматизирует процессы упаковки


Правильный ответ: 1-Г, 2-Б, 3-А, 4-В
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

4. Установите соответствие между этапами процесса завертывания штучных изделий и научными принципами, лежащими в их основе
	1)  Подача и позиционирование изделия
2)  Подача и отрезка оберточного материала
3)  Формирование обертки вокруг изделия
4) Фиксация обертки (склеивание, термосварка и т.п.)
5) Транспортировка завернутого изделия
	А) термодинамика и теплопередача (для обеспечения качественной термосварки) 
Б) механика материалов (для обеспечения прочности и целостности обертки) 
В) автоматическое управление и сенсорика (для точного позиционирования и контроля) 
Г) гидродинамика и пневматика (для подачи и отрезки материала) 
Д) трибология (для снижения трения и износа механизмов) 


Правильный ответ: 1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А, 5-Д.
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

5. Установите соответствие между элементами машины для завёртывания брикетов пищеконцентрата и их функциями
	1) Бункер для брикетов
2) Транспортер
3) Узел подачи оберточного материала
4) Система управления
	A)  обеспечивает перемещение брикетов от бункера к узлу формирования обертки. 
Б) обеспечивает хранение и подачу брикетов к транспортеру.
В) подает оберточный материал в зону формирования обертки. 
Г) контролирует и координирует работу всех узлов машины 


Правильный ответ:1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

6. Установите соответствие между видом фасовочного оборудования и типом продукта, для которого оно наиболее подходит
	1)  Весовой дозатор с вибропитателем
2)  Объемный дозатор (роторный/барабанный)
3)  Шнековый дозатор    
4) Линейный весовой дозатор
	А) крупы с высокой степенью сыпучести (например, рис, гречка) 
Б) сахар-песок 
В) крупы, требующие бережной фасовки (например, длиннозерный рис, кускус) 
Г) крупы с неоднородной структурой (например, смеси круп, хлопья) 


Правильный ответ:1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 ( ОПК-5.1)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность.

1. Установите последовательность этапов процесса упаковки товаров с использованием автоматизированного оборудования:
А) Проверка качества упаковки.
Б) Упаковка товара в контейнер.
В) Завершение упаковки и нанесение ярлыков.
Г) Перемещение к месту хранения.
Правильный ответ: Б, А, В, Г.
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

2. Установите последовательность внедрения инновационных технологий упаковки:
А) Исследование потребностей рынка.
Б) Разработка нового упаковочного решения.
В) Процесс внедрения и тестирования технологии.
Г)Запуск серийного производства.
Правильный ответ: А, Б, В, Г.
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

3. Установите последовательность этапов разработки экологически чистой упаковки:
А) Внедрение в производство 
Б) Разработка дизайна упаковки
В) Производство пробной партии
Г) Исследование экологических материалов
Правильный ответ: Г, Б, В, А.
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

4. Установите последовательность шагов при выборе упаковочного материала:
А) Оценка устойчивости к внешним факторам.
Б) Подбор экологически чистых материалов.
В) Анализ затрат на упаковку.
Г) Определение требований к упаковке продукта.
Правильный ответ: Г, Б, А, В.
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

5. Установите последовательность действий при выборе газонаполненного полимера для упаковки конкретного продукта:
А) Определение требований к упаковке (защита, срок годности, транспортировка).
Б) Тестирование упаковки с продуктом.
В) Выбор оптимального типа газонаполненного полимера.
Г) Анализ совместимости продукта и полимера.
Правильный ответ: А, Г, В, Б.
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

6.  Установите последовательность указанные ниже этапы в правильной последовательности, необходимой для расчета производительности и КПД бутылкомоечной машины с периодическим движением конвейера с бутылконосителями:
А) Определение времени цикла работы машины ()
Б) Расчет теоретической производительности ()
В) Определение количества бутылок, одновременно находящихся в машине (n)
Г) Расчет коэффициента использования машины по времени ()
Д) Определение действительной производительности ()
Е) Расчет КПД бутылкомоечной машины (КПД)
Ж) Определение времени полезной работы машины за цикл ()
Правильный ответ: В, А, Ж, Б, Г, Д, Е.
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

Задания открытого типа
Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Производственный процесс - это _________ действий, связанных с функционированием данного производственного подразделения. 
Правильный ответ: совокупность
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

2. Основным элементом машины для завёртывания брикетов пищеконцентрата, обеспечивающим дозированную подачу оберточного материала, является _____________.
Правильный ответ: подающий механизм
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

3. Основная функция машины для завертывания прессованных дрожжей заключается в _____________ дрожжей в упаковочный материал.
Правильный ответ: заворачивании/упаковке
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (-5.1)

4. Основным преимуществом машины У-5 является ____________процесс упаковки, что снижает трудозатраты.
Правильный ответ: автоматизированный
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

5. Для расчета КПД бутылкомоечной машины необходимо учитывать энергию, затраченную на мойку бутылок, и __________ энергию. 
Правильный ответ: полезную
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

6. Круговая циклограмма разливочной изобарической машины представляет собой графическое отображение последовательности операций, выполняемых каждым разливочным узлом в течение одного цикла. Эта циклограмма обычно изображается в виде круга, разделенного на секторы, каждый из которых соответствует определенной фазе процесса, например, __________, выравниванию давления, наполнению и __________.
Правильный ответ: подготовке тары / декомпрессии (или отсечке)
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

7. Антимикробная упаковка содержит добавки, которые подавляют рост _________ и __________.
Правильный ответ: бактерий, грибков
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

8. Одним из примеров съедобной упаковки является упаковка из ______________ или воска.
Правильный ответ: альгината кальция.
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос 

1. Какие основные функции упаковки пищевой продукции?
Правильный ответ: Защита продукта, сохранение качества, удобство транспортировки, информация для потребителя, маркетинг.
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

2. Какой принцип работы вакуумной упаковки?
Правильный ответ: Удаление воздуха из упаковки для замедления окисления и роста микроорганизмов.
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

3. Что такое модифицированная газовая среда (MAP)?
Правильный ответ: Метод упаковки, при котором воздух в упаковке заменяется смесью газов для увеличения срока годности продукта.
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

4. Какой тип упаковки лучше всего подходит для хранения сухих продуктов?
Правильный ответ: Бумажные пакеты, полиэтиленовые пакеты, картонные коробки с внутренним слоем фольги.
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

5. Как информационные технологии помогают в управлении производственными процессами в пищевой промышленности?
Правильный ответ: Информационные технологии позволяют собирать и анализировать данные в реальном времени, оптимизировать потоки материалов, улучшать планирование и повышать общую эффективность производства.
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

6. Какой параметр является важным при расчете производительности конвейера?
Правильный ответ: время остановки конвейера
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

7. Какие инновации в сфере упаковки пищевых продуктов можно выявить в последние годы?
Правильный ответ: инновации включают использование биопластиков, активной и умной упаковки, а также применение устойчивых материалов.
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

8. Каковы преимущества использования газонаполненных полимеров в качестве упаковочного материала для пищевых продуктов?
Правильный ответ: улучшенная теплоизоляция, защита от перепадов температур, амортизация, легкость.
Компетенции (индикаторы) ОПК-5 (ОПК-5.1)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте ответ на вопрос 

1. Как современные методы упаковки влияют на сохранность и транспортировку продуктов питания?
Время выполнения – 20 мин.
Ожидаемый результат: современные методы упаковки, такие как вакуумная упаковка, модифицированная газовая среда и активная упаковка, значительно увеличивают срок хранения продуктов, предотвращая их порчу. Эти технологии помогают сохранить питательные вещества и вкусовые качества, а также минимизировать потери в процессе транспортировки. Инновационные материалы для упаковки также уменьшают влияние на окружающую среду, используя перерабатываемые и биорастворимые компоненты.
Критерий оценивания: полное содержательное соответствие ожидаемому результату.
Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

2. Разработайте концепцию "умной" упаковки для контроля качества меда в реальном времени. Какие технологии можно интегрировать?
Время выполнения – 20 мин
Ожидаемый результат:
Для интеграции возможен выбор следующих технологий:
- RFID-метки – для отслеживания условий хранения (температура, влажность) на протяжении всей цепочки поставок.
- Индикатор кристаллизации – меняет цвет при изменении структуры меда, сигнализируя о натуральности продукта.
- Датчик pH – встроенный сенсор контролирует кислотность, что важно для выявления фальсификации.
Критерии оценивания:
- обоснованность выбора технологии.
- учет экономических и экологических факторов.
- инновационность предложенного решения.
Компетенции (индикаторы) ОПК-5 (ОПК-5.1)	


