Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Проектирование изделий легкой промышленности в САПР»


Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберете один правильный ответ.
Технический документ, определяющий конструкцию, форму и размеры деталей одежды, технические условия на их обработку и раскрой – это: 
А) лекала деталей одежды
Б) шаблоны
В) рабочие чертежи лекал
Г) технический чертеж конструкции
Правильный ответ: А
Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

2. Выберете один правильный ответ.
Детали изделия, скопированные с чертежа конструкции, с нанесенными конструктивными линиями (ширины и глубины линии проймы, линии талии, бедер, полузаноса, вытачки, прорези карманов и т. д.), местами расположения контрольных знаков, нитью основы и без технологических  припусков на обработку и сборку называются:
А) шаблоны
Б) рабочие чертежи лекал
В) чертежи лекал
Г) технический чертеж конструкции
Правильный ответ: А
Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

3. Выберете все правильные ответы.
К способам градации лекал относятся:
А) графический
Б) пропорционально-расчетный 
В) группировки
Г) лучевой
Д) аналитический
Правильный ответ: Б, В, Г
Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

4. Выберите все правильные ответы.
К стадиям проектирования новых моделей одежды (в соответствии с ЕСКД) относятся:
А) допроектные исследования
Б) техническое задание
В) техническое предложение
Г) аналитический проект
Д) эскизный проект
Е) технический проект
Ж) рабочий проект
Правильный ответ: Б, В, Д, Е, Ж
Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

5. Выберите все правильные ответы.
Исходными данными для разработки лекал деталей одежды  являются:
А) технический чертеж конструкции изделия с модельными особенностями (или базовой основы) 
Б) свойства материалов, из которых рекомендуется изготавливать изделия
В) выбранные методы технологической обработки
Г) величины припусков на швы
Д) размерные признаки фигуры
Правильный ответ: А, Б, В
Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

6. Выберете один правильный ответ.
Можно ли сохранить контур как лекало в программе «Конструктор»  САПР  Julivi
А) можно
Б) нельзя
В) можно сохранить только копию
Правильный ответ: А
Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.
Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между видом лекал и их перечнем.
	Наименование вида лекал
	Лекала

	1)
	Основные
	А)
	лекала подборта, верхний воротник, листочки, клапаны, паты, хлястики, обтачки и др.

	2)
	Производные
	Б)
	лекала для нанесения на плоскость деталей  вытачек, защипов, складок, местоположения карманов и т. д.

	3)
	Намеловочные
	В)
	лекала для уточнения наиболее ответственных срезов деталей в процессе технологической обработки (обмелка нижнего воротника, края борта и др.)

	4)
	Обмеловочные 
	Г)
	лекала деталей спинки, полочки, рукавов, передней и задней частей брюк и т. д.


Правильный ответ:
	1
	2
	3
	4

	Г
	А
	Б
	В


Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

2. Установите соответствие между наименованием лекал и их характеристикой.

	Наименование вида лекал
	Характеристика

	1)
	Лекала-оригиналы
	А)
	получают путем градации лекал, полностью соответствующих подлинному образцу изделия базового размера, на рекомендуемые размеры и роста

	2)
	Лекала эталоны
	Б)
	предназначены для выполнения раскладок на рекомендуемые размеры и роста при установлении норм расхода материалов и обмеловок для раскроя материалов и проверки качества кроя

	3)
	Рабочие лекала
	В)
	полностью соответствуют подлинному образцу изделия базисного (основного) размера. Их разрабатывает конструктор по окончательным лекалам, полученным в результате проведения примерок и уточнения конструкции


Правильный ответ:
	1
	2
	3

	В
	А
	Б


Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

3. Установите соответствие между силуэтами изделий и интервалами конструктивных прибавок по линии груди.
	Силуэт
	Величина прибавки

	1)
	полуприлегающий
	А)
	3-4см

	2)
	прямой
	Б)
	4-6см

	3)
	прилегающий
	В)
	6-10



Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-А
Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)
Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.
Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность разработки чертежей лекал деталей одежды. 
А) разрабатывают контуры лекал с учетом технологической обработки
Б) проверяют технический чертеж конструкции
В) разрабатывают чертежи лекал производных деталей и вспомогательных лекал
Г) копируют чертежи деталей
Д) оформляют чертежи  основных лекал деталей одежды
Правильный ответ: Б, Г, А, Д, В
Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)


Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово.
Способ _________— самый трудоемкий способ градации, так как предусматривает разработку двух комплектов лекал (среднего и смежного с ним или среднего и крайнего размеров), в силу чего — самый точный из всех известных.
Правильный ответ: группировки
Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

2. Напишите пропущенное слово.
Сущность ___________ способа градации лекал заключается в том, что каждая конструктивная точка лекала имеет заранее рассчитанные, на основе изменчивости подчиненных размерных признаков, приращения по горизонтали и вертикали для смежных размеров и ростов.
Правильный ответ: пропорционально - расчетного 
Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

3. Напишите пропущенное слово.
Метод ________ проектирования одежды — это процесс разработки новых моделей с использованием одной конструктивной основы (типовой конструкции). 
Правильный ответ: типового
Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)
4. Напишите пропущенное слово.
Сущность _________ способа градации лекал  заключается в том, что из определенной точки (центра или фокуса) через узловые конструктивные точки детали проводят прямые линии (лучи), вдоль которых откладывают величины приращений, с последующим соединением перемещенных точек.
Правильный ответ: лучевого
Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Напишите пропущенное словосочетание.
Изображения деталей конструкции типовых покроев с нанесёнными исходными линиями и исходными точками градации с указанием направлений и величин межразмерных и межростовых приращений в соответствующих конструктивных точках – это ___________.
Правильный ответ: типовые схемы градации лекал/ типовые схемы градации/ типовая схема размножения/ типовая схема размножения лекал/ типовая схема градации лекал/ типовая схема градации/типовая схема
Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

2. Напишите пропущенное слово.
Градацией, согласно ЕМКО СЭВ, называется инженерно-конструкторский процесс получения ряда аналогичных изображений контурных или конструктивных линий деталей одежды на   __________ размеры путем увеличения или уменьшения деталей одежды исходного размера согласно установленным правилам.
Правильный ответ: установленные / рекомендуемые /определенные 
Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

3. Напишите пропущенное словосочетание.
Одежда, предназначенная для защиты человека от различных опасных, вредных и других факторов производственной среды, называется _________.
Правильный ответ: специальная одежда, спецодежда, специальной одеждой, спецодеждой
Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

4. Напишите пропущенное слово.
В программе «Конструктор» САПР Julivi конечные точки являются границами _________.
Правильный ответ: участков/ участка
Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)



Задания открытого типа с развернутым ответом

[bookmark: _GoBack]1. Практическое задание
Определите количество межразмерных переходов от базового размера к 88 и к размеру 108 с учетом интервала безразличия 4см.
Время выполнения – 5 мин.
Ожидаемый результат:
Базовым размером принят размер 96 .Всего от размера 88 к размеру 108 
пять межразмерных переходов  (108-88):4=5.От базового 96 к 108 три(3) межразмерных перехода в сторону увеличения и от базового 96 к 88  два(2) в сторону уменьшения.
Критерии оценивания: наличие в ответе: «от базового размера к размеру 108 три межразмерных перехода и к размеру 88 от базового размера два межразмерных перехода»
Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

2. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.
Укажите (перечислите) маркировочные данные, которые наносятся на лекала деталей швейных изделий.
Время выполнения – 10 мин.
Ожидаемый результат:
На лекала деталей швейных изделий наносят следующие маркировочные данные:
1) наименование лекала (лекала-оригиналы или лекала-эталоны)
2) наименование изделия, вид материала (на одной из основных деталей)
3) назначение детали (верх, подкладка, клеевая прокладка, утепляющая прокладка, вспомогательное лекало)
4) номер модели
5) размер изделия (рост – обхват груди - обхват бедёр (талии))
6) наименование детали (полочка, спинка, подборт и т.п.) и количество деталей кроя
7) на спинке или полочке комплекта лекал-оригиналов дополнительно указывают: рекомендуемые для модели роста и обхваты груди, например, (158  176) – (88  104); фамилию конструктора и его подпись; дату разработки
8) на одной из деталей, обычно полочке, помещают спецификацию (перечень) всех деталей и лекал по назначению (верх, подкладка, клеевая прокладка и т.п.) и технический рисунок модели (вид спереди и сзади)
Может быть приведен пример маркировки:
Лекала-оригиналы
Ж0911-05-01
Жакет женский
Верх
Боковая часть полочки - 2 дет.
164-88-94
Иванова А.Н.
27.01.2025
Критерий оценивания: в ответе должны быть указаны обязательные маркировочные данные: «наименование лекала, номер модели, наименование изделия, вид материала, назначение детали, размер- рост, фамилия конструктора»
Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

3. Практическое задание.
Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.
В программе «Конструктор» установить правильные настройки для вывода на печать лекал модели в формате А4.
Время выполнения – 5 мин в открытой (запущенной) программе.
Ожидаемый результат: Войти в закладку «Настройка» затем «Настройки программы», «Плоттер»  Окно настроек программы должно иметь вид.

 [image: ]

Для постоянного применения данные настройки нужно записать в память, нажав кнопку «Сохранить», для временного (до перезагрузки программы) нажать кнопку «Да».
Критерий оценивания: наличие в ответе «войти в закладку «настройка программы» затем «Плоттер» и в появившемся окне установить: «вывод на плоттер», «В масштабе экрана»», нажать кнопку «Да» или «Сохранить»»
Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)
8
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